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Skyddsområde med skyddsföreskrifter för Sandsjö grundvattentäkt i Ljusdals kommun
[bookmark: _GoBack]
Länsstyrelsen meddelar med stöd 7 kapitlet 22 och 30 §§ miljöbalken följande föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området respektive för rätten att färdas och vistas inom vattenskyddsområdet: 
Allmänt
Dessa föreskrifter ska gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon och sekundär skyddszon.

Syftet med skyddsområdet är att skydda grundvattentillgången inom området. 

Förutom dessa föreskrifter gäller de bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning. 
Definitioner och förkortningar
Med avloppsvatten avses
1. spillvatten eller annan flytande orenlighet,
2. vatten som använts för kylning,
3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning, eller
4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.
(samma definition som i 9 kap 2 § miljöbalken)

Med brandfarliga vätskor avses
1. de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100°C,
2. de blandningar innehållande brandfarliga vätskor enligt 1 som Statens räddningsverk anger.
(samma definition som 6 § i Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor)
Exempel på brandfarliga vätskor är diesel, eldningsolja, fotogen, bensin, aceton.

Med farligt gods avses samma sak som i definitionen i lagen (1982:821) om transport av farligt gods.

Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. (samma definition som i 14 kap 4 § miljöbalken)

Med kemisk produkt avses ett kemiskt ämne och beredningar av kemiska ämnen. (samma definition som i 14 kap 2 § miljöbalken)

Med markarbeten avses schaktning, borrning, fyllning etc.

Med permanent upplag av bark och timmer avses upplag där det finns bark eller timmer upplagt i stort sett hela året.

Med miljöfarlig verksamhet avses samma sak som i definitionen i 9 kap miljöbalken.

Med BMRN avses ansvarig nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor i kommunen, d.v.s. Bygg-, Miljö-, och Räddningsnämnden.
Vattentäktszon
Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. För vattentäktszonen gäller att brunnarna ska vara överbyggda och försedda med lock och lås. Vattentäktszonen ska vara inhägnad och väl skyltad.
Hantering av brandfarliga vätskor och andra kemiska produkter
Primär skyddszon
För grundvattnet skadliga kemiska produkter och brandfarliga vätskor får inte hanteras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. ska vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras att tränga ner i marken.

Hantering av mer än 100 liter av kemiska produkter, brandfarliga vätskor undantagna, får inte ske. Brandfarlig vätska, till en mängd över 250 liter, får inte hanteras annat än för befintlig bostads- och lantbruksfastighets oljeförsörjning. 

Den som avser att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor, för fastighets oljeförsörjning, inom vattenskyddsområdet ska, enligt 4:1 § naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, skriftligen informera BMRN om detta.
Sekundär skyddszon
För grundvattnet skadliga kemiska produkter och brandfarliga vätskor får inte hanteras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. ska vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras att tränga ner i marken.

Hantering av mer än 100 liter av kemiska produkter, brandfarliga vätskor undantagna, får inte ske utan tillstånd från BMRN. 

Den som avser att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområdet ska, enligt 4:1 § naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, skriftligen informera BMRN om detta.
Miljöfarlig verksamhet
Primär skyddszon
Verksamhet som kan utgöra en risk för förorening av grundvattnet får inte etableras. För befintlig verksamhet gäller vad som står i denna föreskrift i tillämpliga delar.
Sekundär skyddszon
Verksamhet som kan utgöra en risk för förorening av grundvattnet får inte etableras. För befintlig verksamhet gäller vad som står i denna föreskrift i tillämpliga delar.
Jordbruk 
Primär skyddszon
Spridning av gödsel (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam), kalkning samt lagring ska ske i enlighet med Jordbruksverkets allmänna råd (2005:1). Lagring av ensilage i silo får inte förekomma. Enligt 14 § SNFS 1997:2, Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel, får inte bekämpningsmedel användas yrkesmässigt inom vattenskyddsområde utan tillstånd från BMRN.

Djurhållning får inte förekomma utan tillstånd av BMRN.
Sekundär skyddszon
Spridning av gödsel (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam), kalkning samt lagring ska ske i enlighet med Jordbruksverkets allmänna råd (2005:1). Enligt 14 § SNFS 1997:2, Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel, får inte bekämpningsmedel användas yrkesmässigt inom vattenskyddsområde utan tillstånd från BMRN.
Skogsbruk
Primär skyddszon
Hantering av växtnäringsämnen och träskyddsmedel får inte förekomma. 

Enligt 14 § SNFS 1997:2, Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel, får inte bekämpningsmedel användas yrkesmässigt inom vattenskyddsområde utan tillstånd från BMRN.

Permanenta upplag av bark och timmer får inte förekomma. Tillfälliga upplag av bark och timmer får ej förekomma utan tillstånd av BMRN.
Sekundär skyddszon
Hantering av växtnäringsämnen och träskyddsmedel får inte förekomma. 

Enligt 14 § SNFS 1997:2, Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel, får inte bekämpningsmedel användas yrkesmässigt inom vattenskyddsområde utan tillstånd från BMRN.

Permanenta upplag av bark och timmer får inte förekomma. Tillfälliga upplag av bark och timmer får ej förekomma utan tillstånd av BMRN.
Avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall 
Primär skyddszon
Infiltrationsanläggningar eller jämförbara anläggningar för avloppsvatten får inte anläggas. Befintliga anläggningar ska vara utformade enligt anvisningarna i naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (till 2 och 26 kap. miljöbalken och 12-14 och 19 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).  

Deponering av avfall får inte förekomma. Snö får lagras i den omfattning som krävs för snöröjningen av vägar och tomter inom skyddszonen.
Sekundär skyddszon
Infiltrationsanläggningar eller jämförbara anläggningar för avloppsvatten får inte anläggas utan tillstånd från BMRN. Befintliga anläggningar ska vara utformade enligt anvisningarna i naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (till 2 och 26 kap. miljöbalken och 12-14 och 19 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).  

Deponering av avfall får inte förekomma. Snö får lagras i den omfattning som krävs för snöröjningen av vägar och tomter inom skyddszonen.
Täktverksamhet och markarbeten
Primär skyddszon
Täktverksamhet får inte etableras.

Markarbeten till en lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattenyta får inte utföras utan tillstånd av BMRN. Tillstånd enligt denna föreskrift behövs inte om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 9 kapitlet miljöbalken. 

Risken för oljespill vid markarbeten bör beaktas.
Sekundär skyddszon
Täktverksamhet får inte ske till en lägre nivå än 2 m över högsta naturliga grundvattenyta. 

Markarbeten till en lägre nivå än 2 m över högsta naturliga grundvattenyta får inte utföras utan tillstånd av BMRN. Tillstånd enligt denna föreskrift behövs inte om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 9 kapitlet miljöbalken. 
Energianläggningar
Primär skyddszon
Anläggning för utvinning av energi ur mark, berg, sjö, eller grundvatten, bortledning av grundvatten för energiutvinning samt värmelager i grundvatten får inte anläggas.
Sekundär skyddszon
Anläggning för utvinning av energi ur mark, berg, eller grundvatten, bortledning av grundvatten för energiutvinning samt värmelager i grundvatten får inte utföras utan tillstånd från BMRN. Tillstånd får endast avse viss fastighet och för husbehov. Värmelager i grundvatten med en högre temperatur än ca 20°C får inte anläggas.
Väghållning 
Primär skyddszon
Tillverkning och upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Underhåll av vägar, inklusive halkbekämpning och dammbindning, ska ske under iakttagande av stor aktsamhet så att grundvattnet ej förorenas. 
Sekundär skyddszon
Tillverkning och upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma utan tillstånd från BMRN. Underhåll av vägar, inklusive halkbekämpning och dammbindning, ska ske under iakttagande av stor aktsamhet så att grundvattnet ej förorenas. 
Transport av farligt gods 
Primär skyddszon
Transporter av farligt gods som måste ske till fastigheter inom skyddszonen ska ske med största försiktighet.
Sekundär skyddszon
Transporter av farligt gods som måste ske till fastigheter inom skyddszonen ska ske med största försiktighet.
Enskilda grundvattentäkter 
Primär skyddszon
Brunnar för enskilda vattentäkter får inte anläggas. Befintliga brunnar ska anmälas till BMRN senast 2 år efter det att skyddsföreskrifterna trätt i kraft.
Sekundär skyddszon
Brunnar för enskilda vattentäkter får inte anläggas utan tillstånd från BMRN. Befintliga brunnar ska anmälas till BMRN senast 2 år efter det att skyddsföreskrifterna trätt i kraft.
Motortrafik  
Primär skyddszon
Körning i terräng med motordrivet fordon, t ex terrängvagn eller terrängskoter, för annat ändamål än jord- och skogsbruk får inte ske annat än på för ändamålet markerade leder. Anslutningstrafik till och från bebodda fastigheter till och från skoterled får ske.
Sekundär skyddszon
Körning i terräng med motordrivet fordon, t ex terrängvagn eller terrängskoter, för annat ändamål än jord- och skogsbruk får endast ske annat än på för ändamålet markerade leder. Anslutningstrafik till och från bebodda fastigheter till och från skoterled får ske.
Allmänna bestämmelser 
Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområde att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för yt- eller grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och BMRN. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon 112.

Om det föreligger särskilda skäl kan länsstyrelsen medge undantag (dispens) från ovan meddelade föreskrifter. Innan länsstyrelsen medger dispensen ska samråd äga rum med BMRN och vattentäktens huvudman.

Förvaltaren av kommunens vattentäkter ska beredas tillfälle att avge yttrande innan BMRN eller annan tillståndsmyndighet beslutar ärende som kan innebära risk för påverkan av grundvattnet.

I 29 kapitlet miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn av efterlevnaden av ovan meddelade föreskrifter och om påföljd vid åsidosättande av föreskrifterna.

Vattentäktens huvudman ska inhägna vattentäktszonen och sätta upp informationsskyltar vid gator, vägar, stränder och vattenleder som passerar gränser till skyddsområdet. Skyltningen ska ske i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar.

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande.
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